Uw ingevulde gegevens voor RoeRie

Inbox

Zoeken naar berichten op label Inbox

Het label Inbox wordt uit deze conversatie verwijderd



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **De Hollandsche Molen <dhm@molens.nl>** |

 | 6 sep 2022, 11:57 |  | https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifhttps://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifhttps://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif |
|

|  |
| --- |
| aan mijhttps://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif |

 |

Ingezonden op di, 09/06/2022 - 11:55

Ingezonden door: Anoniem

Ingezonden waardes:

**Gebruiksgeschiedenis**

**Basisgegevens**

**Wat is de lengte van de roede?**
25

**Wat is het bouwjaar van de roede?**
1970

**Gebruik**

**Hoeveel omwentelingen heeft deze roede gemiddeld gedraaid op jaarbasis?**
100.000-250.000

**Hoe wordt de molen gebruikt?**
Vrijwillig draaien en/of malen

**Tuigage**

**Welk wieksysteem is er aan de bordzijde?**
Oudhollands

**Welk wieksysteem is er aan de hekzijde?**
Oudhollands

**Is het wieksysteem veranderd tijdens de levensduur van deze roede?**
Nee, geen verandering

**Is er hardhout toegepast in de tuigage?**
Nee, er is geen hardhout toegepast in de tuigage

**Overbelastingen**

**Er zijn objecten geraakt tijdens het draaien**
Nee

**Er is sprake geweest van "wiekdraaien"**
Nee

**De andere roede is gebroken en heeft deze roede in de val geraakt**
Nee

**De roede is gebruikt om zaken aan op te hijsen bij werkzaamheden of anderszins**
Nee

**Men is gaan kruien terwijl het gevlucht nog vast stond**
Nee

**Tuigage is stukgewaaid**
Nee

**Overige incidenten**
Nee

**Inspectie**

**Hoe lang geleden is de roede doorgehaald?**
10 jaar of korter geleden

**Hoe frequent wordt de molen geïnspecteerd?**
De inspectie is gekoppeld aan het opstellen van het Periodiek Instandhoudingsplan (PIP); eens in de 6 jaar

**Zijn er reparaties uitgevoerd aan de roede? (Scheuren dichtgelast, trekplaten aangebracht, reparaties aan de topeinden, etc.)**
Nee, er zijn geen reparaties uitgevoerd aan de roede

**Wordt de molen altijd stilgezet met hetzelfde end beneden?**
Ja, hetzelfde end staat altijd beneden

**Wordt de molen altijd iets komend weggezet?**
Nee, de molen wordt altijd recht weggezet

**Technische risicoelementen**

**Plaatmateriaal en behandeling**

**Zijn de roeden gemaakt door een ervaren en/of nog bestaande roedenbouwer?**
Ja

**Hoe ver van de kust bevindt de molen zich?**
Minder dan 15 kilometer

**Hoe regelmatig wordt het wiekenkruis geschilderd?**
Elke zes jaar

**Is er een behandeling aan de binnenzijde aanwezig?**
Onbekend

**Visuele inspectie binnenzijde**

**Heeft u een visuele inspectie gedaan/laten doen aan de binnenzijde van de roede?**
Nee, dit is niet gedaan

**Visuele inspectie buitenzijde**

**Hoe zijn de stuiklassen gepositioneerd?**
De stuiklassen verspringen met minimaal 100 mm ertussen

**Welke vorm hebben de heklatgaten?**
De heklatgaten zijn uniform afgerond met een radius van minimaal 6 mm

**Wat is de afstand van de heklatgaten tot de voorplaat van de roede?**
Groter dan 50 mm

**Wat is de plaatsing van de heklatgaten ten opzichte van de stuiklassen?**
De heklatgaten zitten meer dan 50 mm van een stuiklas af

**Is er sprake van sporen van roestwater op de roede rondom de askop?**
Nee, er is geen roestwater waargenomen

**Is er sprake van ernstige roestvorming langs de rand van de askop?**
Nee, dit is niet zichtbaar

**Constateert u gaatjes veroorzaakt door corrosie?**
Ja, dit is aanwezig

**Is er lijnvormige roestvorming waarneembaar bij de lassen en/of heklatgaten?**
Nee, niet aanwezig

**Omgeving**

**Hoe is de bebouwingsdichtheid in de directe molenomgeving?**
De molen staat in het vrije veld

**Is de (directe) molen(omgeving) bewoond?**
Ja, de molen is bewoond

**Is de molen tijdens het draaien open voor bezoek?**
Er is regelmatige aanloop

**Hoe is de molen te bereiken?**
De molen is alleen bereikbaar via een molenpad

**Heeft de molen een stelling? (let op: een beltmolen geldt hier als grondzeiler!)**
Nee, de molen heeft geen stelling

**Hoeveel "molenmensen" (molenaars, gidsen, winkelpersoneel, etc.) zijn doorgaans aanwezig op een draaidag?**
Er is tijdens een draaidag 1 molenaar aanwezig

**Uitslag**

**score**

**Risiconiveau zeer hoog**

Op basis van de ingevulde gegevens heeft deze roede een zeer hoog risiconiveau. De combinatie van factoren maken dat het risiconiveau zeer hoog is. Het dringende advies is om een inspectie te laten uitvoeren aan deze roede waarbij u rekening moet houden dat de roede mogelijk direct vervangen moet worden. Let hierbij ook op de RoeRie score van de andere roede: is deze ook hoog of zeer hoog, stuur dan aan op het vervangen van het gehele wiekenkruis. Ga met uw molenmaker of molenadviseur in gesprek om dit zo snel mogelijk in gang te zetten. Overtuig uzelf op basis van de uitkomst van de RoeRie en de inspectie of het nog wel veilig is om met de molen te blijven draaien.

*“U geeft aan dat er al gaten in de roeden waar te nemen zijn die zijn veroorzaakt door corrosie. Dit duidt op zware corrosieve aantasting en vormt mogelijk acuut gevaar. Overleg zo snel mogelijk met uw molenmaker en/of molenadviseur om een inspectie aan deze roede uit te voeren.”*

**E-mailadres**
d.j.braaij@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKU3zzyTpEdwkJ6rw8fbeJRrhAhRi4xuDHpNOZql9M-2679E9-g=s40-p | BeantwoordenDoorsturenReactie toevoegen |